**〇鉄筋が入っているもの**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　 | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| 1 | 高さ | 2.2m以下 | はい | いいえ |
| 2 | 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm以上　 | はい | いいえ |
| 高さ2m以下の塀で10cm以上　 | はい | いいえ |
| 3 | 鉄筋　 | 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている。　 | はい | いいえ |
| 壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている。　 | はい | いいえ |
| 4 | 控壁(高さが1.2mを超える場合) | 3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1／5以上突出してある。　 | はい | いいえ |
| 5 | 基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。　 | はい | いいえ |
| 6 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ、1mm以上のひび割れがない。　 | はい | いいえ |
| 7 | ぐらつき　 | 人の力で簡単にぐらつかない。　 | はい | いいえ |
| 8 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、かつ、玉石積み擁壁等の上にない。　 | はい | いいえ |
| 評価 | 8項目のうち、1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要　 |

**〇鉄筋が入っていないもの**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　 | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| 1 | 高さ　 | 1.2m以下　 | はい | いいえ |
| 2 | 壁の厚さ　 | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1／10以上ある。 | はい | いいえ |
| 3 | 控壁　 | 4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある。 | はい | いいえ |
| 4 | 基礎　 | 根入れ深さが20cm以上ある。 | はい | いいえ |
| 5 | 傾き、ひび割れ  | 全体的に傾いていない、かつ、1mm以上のひび割れがない。　 | はい | いいえ |
| 6 | ぐらつき　 | 人の力で簡単にぐらつかない。　 | はい | いいえ |
| 7 | その他　 | 塀が土留め壁を兼ねていない、かつ、玉石積み擁壁等の上にない。　 | はい | いいえ |
| 評価　 | 7項目のうち、1つでも不適合があれば、組石造の塀の安全対策が必要　 |